## REMPLISSAGE BOUTEILLES FRANCAISES

### AVEC GAZ GPL

**ATTENTION INTERDIT EN FRANCE**

\***BOUTEILLES 13 KG PROPANE**

Vérifier que la bouteille est complètement vide.

Fermer le robinet de la bouteille.

Débrancher la lyre.

Monter l’adaptateur artisanal (pas à gauche).

Connecter le pistolet du distributeur (appui à fond sur la gâchette).

Ouvrir complètement le robinet de la bouteille.

Appuyer sur le gros bouton vert de la station, pour remplissage.

# **POUR PERMETTRE LA GAZEIFICATION,**

**METTRE MAXI 22 Lt.**

 (Soit 80% de la capacité de la bouteille).

# Fermer le robinet de la bouteille.

Libérer le pistolet (gâchette rouge).

Rebrancher la lyre après démontage de l’adaptateur.

\***BOUTEILLES BLEUES Type 901, 904, 907**

Vérifier que la bouteille est complètement vide.

Monter en 1° le robinet fermé sur la bouteille.

Monter en 2° l’adaptateur artisanal sur le robinet (pas à gauche).

Connecter le pistolet du distributeur (appui à fond sur la gâchette).

Ouvrir complètement le robinet.

Appuyer sur le gros bouton vert de la station, pour remplissage.

# **POUR PERMETTRE LA GAZEIFICATION,**

**901 METTRE MAXI 0.70 Lt.**

**904 METTRE MAXI 3.00 Lt.**

1. **METTRE MAXI 4.00 Lt.**

#  (Soit 80% de la capacité de la bouteille).

# Fermer le robinet

Libérer le pistolet (gâchette rouge).

Ôter l’adaptateur artisanal et remettre le bouchon poignée.

NB: **Densité GPL = 0.56 à 15°c**  (22 Lt GPL = 12.32 Kg).

#### Jean Louis (Mars 2020)